**影创shadow\_creator手柄使用说明**

**有如下设施**

1：TP+TP底下按键

2：侧边power按键

3：正中back按键

4：三色rgb灯

**有如下模式**

2D模式

3D模式

鼠标模式

测试模式

**模式说明：**

**2D模式**：

开机默认2D模式，当处于其他模式时想切回2D模式，按power键灯变为蓝色常亮即切换成功

此模式发送按键，可以在TP上**点击**，发送确认键，也可以**左右上下中间按下**,分别发送android的左右上下及确认键，返回键按下为返回

**3D模式**：

需要主机端发送命令切换到3D模式，此模式绿灯常亮

此模式发送按键，可以在TP上**点击**，发送android的F12键，返回键按下为返回

(另3D模式下sensor数据会100HZ频率上报给主机端）

**鼠标模式**：

手动及主机发送命令都可切换到鼠标模式，按power键灯变蓝白色则切换成功

此模式发送相对坐标，用手控制手柄移动，TP点击或按下为鼠标左键，返回键按下为返回

**测试模式**：

长按power键4s等红灯亮起放手，灯灭后关机

同时按下TP及power键，待白色灯闪表示进入测试模式

按下TP左侧，绿灯快闪;按下TP右侧，绿灯慢闪

按下TP上侧，红灯快闪;按下TP下侧，红灯慢闪

按下TP中间，蓝灯快闪;按下back键，绿灯慢闪;按下power键，绿灯快闪

陀螺仪和加速度 传感器自测，上面的检测通过后表示传感器正常

**关机：**

任何情况长按power键4s红灯亮后放手，待灯熄灭关机

**开机：**

灯不亮说明处于关机，此时任意键按下蓝灯亮起或闪烁表示开机

**连接：**

**关机状态蓝牙搜索不到本手柄，**蓝灯闪烁表示可以搜索到

用android设备搜索到**shadow\_creator**手柄后,点击连接，连接上后蓝灯常亮

**版本V0.9.9**

20180123 软件部